齿轮及齿轮加工的相关词汇 
A.

1.abrasive tooth wear 齿面研磨磨损

2.absolute tangential velocity 绝对切向速度

3.accelerometer 加速表

4.addendum 齿顶高

5.addendum angle 齿顶角

6.addendum circle 齿顶圆

7.addendum surface 上齿面

8.adhesive wear 粘着磨损

9.adjustability 可调性

10.adjustability coefficients 可调系数

11.adjusting wedge 圆盘端铣刀的可调型楔块

12.allowable stress 允许应力

13.alternate blade cutter 双面刀盘

14.angular backlash 角侧隙

15.angular bevel gears 斜交锥齿轮

16.angular displacement 角移位

17.angular pitch 齿端距

18.angular testing machine 可调角度试验机

19.approach action 啮入

20.arbor 心轴

21.arbor distance 心轴距

22.arc of approach 啮入弧

23.arc of recess 啮出弧

24.attraction 收紧

25.average cutter diameter 平均刀尖直径

26.axial displacement 轴向位移

27.axial factor 轴向系数

28.axial locating surface 轴向定位面

29.axial pitch 轴向齿距

30.axial plane 轴向平面

31.axial rakeangle 轴向前角

32.axial thrust 轴向推力

33.axle testing machine 传动桥试验机

B.

1．back angle 背锥角

2．Back angle distance 背角距（在背锥母线方向）

3．Back cone 背锥

4．Back cone distance 背锥距

5．Back cone element 背锥母线

6．Backlash 侧隙

7．Backlash tolerance 侧隙公差

8．Backlash variation 侧隙变量

9．Backlash variation tolerance 侧隙变量公差

10．Bandwidth 频带宽

11．Base circle 基圆

12．Base diameter 基圆直径

13．Base pitch 基节

14．Base radius 基圆半径

15．Base spiral angle 基圆螺旋角

16．Basic rack 基本齿条

17．Bearing 轴承

18．Bearing preload 轴承预负荷

19．Bearing spacing／spread 轴承间距

20．Bending fatigue 弯曲疲劳

21．Bending stress 弯曲应力

22．Bevel gears 锥齿轮

23．Bias 对角接触

24．Bias in 内对角接触

25．Bias out 外对角接触

26．Blade angle 刀齿齿廓角

27．Blade edge radius 刀尖圆角半径

28．Blade letter 刀尖凸角代号

29．Blade life 刀尖寿命

30．Blade point width 刀顶宽

31．Blank offset 毛坯偏置距

32．Bland position 毛坯位置

33．Bottom land 齿槽底面

34．Boundary lubrication 界面润滑

35．Breakage 破裂

36．Bridged contact pattern 桥型接触斑点

37．Broach 拉刀

38．Burnishing 挤齿

C．

1.Case crushing 齿面塌陷

2.CBN 立方氮化硼

3.chamfer 倒角

4.chordal addendum 弦齿高

5.chordal thickness 弦齿厚

6.chuck 卡盘

7.circular broach 圆拉刀

8.circular face-mill 圆盘端面铣刀

9.circular peripheral-mill 圆盘铣刀

10.circular pitch 周节

11.circular thickness 弧齿厚

12.circular thickness factor 弧齿厚系数

13.clearance 顶隙

14.clearance angle 后角

15.coarse pitch 大节距

16.coast side 不工作齿侧

17.combination 组合

18.combined preload 综合预负荷

19.complementary crown gears 互补冠状齿轮

20.completing cycle 全工序循环

21.composite action 双面啮合综合检验误差

22.compressive stress 压应力

23.concave side 凹面

24.concentricity 同心度

25.concentricity tester 同心度检查仪

26.cone distance 锥距

27.cone element 锥面母线

28.conformal surfaces 共型表面

29.coniskoid 斜锥齿轮

30.conjugate gears 共轭齿轮

31.conjugate racks 共轭齿条

32.contact fatigue 接触疲劳

33.contact norma 接触点法线

34.contact pattern (tooth contact pattern) 轮齿接触斑点

35.contact ratio 重合度

36.contact stress 接触应力

37.continuous index 连续分度

38.control gear 标准齿轮， 检验用齿轮

39.convex side 凸面

40.coolant 冷却液

41.corrosive wear 腐蚀性磨损

42.corrugated tool 阶梯刨刀

43.counter forma surfaces 反法向表面

44.cradle 摇台

45.cradle test roll 摇台角

46.cross 大小端接触

47.crossing point 交错点

48.crown 齿冠

49.crown circle 锥齿轮冠圆

50.crowned teeth 鼓形齿

51.crown gear 冠轮

52.crown to back （轮冠距）轮冠至安装定位面距离

53.crown to crossing point 轮冠至相错点距离

54.cutter 刀盘

55.cutter axial 刀盘的轴向位置

56.cutter axial plane 刀盘轴向平面

57.cutter axis 刀盘轴线

58.cutter diameter 刀盘直径

59.cutter edge radius 刀刃圆角半径

60.cutter head 刀盘体

61.cutter number 刀号

62.cutter parallel 刀盘平垫片

63.cutter point diameter 刀尖直径

64.cutter point radius 刀尖半径

65.cutter point width 刀顶距

66.cutter spindle 刀盘主轴

67.cutter spindle rotation angle 刀盘主轴转角

68.cutting distance 切齿安装距

69.C.V. testing mashing 常速试验机

70.cyclex 格里森粗铣精拉法圆盘端铣刀

71.cylindrical gears 圆柱齿轮
D.

1．Datum tooth 基准齿

2．Debur 去毛刺

3．Decibel (CB) （噪音）分贝

4．Decimal ratio 挂轮比值

5．Dedendum 齿根高

6．Dendendum angle 齿根角

7．Dedendum surface 下齿面

8．Deflection 挠曲

9．Deflection test 挠曲试验

10．Deflection testing machine 挠曲试验机

11．Depthwise taper 齿高收缩

12．Design data sheet 设计数据表

13．Destructive pitting 破坏性点蚀

14．Destructive wear 破坏性磨损

15．Developed setting 试切调整

16．Dial indicator 度盘式指示表

17．Diametral pitch 径节

18．Diamond 菱形接触

19．Dinging ball check 钢球敲击检查

20．Disc-mill cuter 盘铣刀

21．Dish angle 凹角

22．Displacement 位移

23．Displacement error 位移误差

24．Double index 双分度

25．Double roll 双向滚动

26．Down roll 向下滚动

27．Drive side 工作齿侧

28．Duplete 双刃刀

29．Duplex 双重双面法

30．Duplex helical 双重螺旋法（加工方法之一）

31．Duplex spread blade 双重双面刀齿（加工／磨齿方法）

32．Duplex taper 双重收缩齿

33．Durability factor 耐久系数

34．Dynamic factor 动载荷系数

E。

1．Ease-off 修正、失配

2．Eccentric 偏心

3．Eccentric angle 偏心角

4．Eccentricity 偏心度

5．Edge radius 刀尖圆角半径

6．Effective bearing spacing 轴承有效间距

7．Effective face width 有效宽度（有效齿宽）

8．Elastic coefficient 弹性系数

9．Elastic deformation 弹性变形

10．Elastic limit 弹性极限

11．Elastohydrodynamic lubrication 弹性液压润滑

12．Element 母线、要素

13．End movement 轴向移动

14．Endrem 修内端凸轮、导程凸轮

15．Endurance life 耐久寿命

16．Endurance limit 耐久极限

17．Engine torque 发动机扭矩

18．Enveloping 包络

19．EP lubricant, EP 极压润滑剂

20．EPG check, “EPG” 检查

21．Equal addendum teeth 等齿顶高齿

22．Equicurv 等高齿大轮成形法

23．Equidep 等高齿

24．Equiside 等边

25．Equivalent fear ratio 当量传动比

26．Equivalent number of teeth 当量齿数

27．Equivalent pitch radius 当量节圆半径

28．Equivalent rack 当量齿条

29．Expander 涨胎

30．Expanding arbor 可张心轴

31．Extreme pressure lubricant 极压润滑剂

F.

1．Face acvance 斜齿轮扭曲量

2．Face angle 顶锥角（面锥角）

3．Face angle distance 顶锥角距

4．Face apex 顶锥顶

5．Face apex beyond crossing point 顶锥顶至相错点距离

6．Face cone 顶锥

7．Face cone element 齿顶圆锥母线，面锥母线

8．Face contact ratio 齿长重合度，轴向重合度（圆柱齿轮）

9．Face line 齿面与轴面交线

10．Face width 齿宽

11．Factor of safety 安全系数

12．Fatigue breakage 疲劳破裂

13．Fatigue failure 疲劳失效

14．Fatigue test 疲劳测试

15．Feed cam 进给凸轮

16．Feed gears 进给齿轮

17．Fillet 齿根圆角

18．Fillet curve 齿根过渡曲线

19．Fillet radius 齿根圆角半径

20．Film strength 液膜强度

21．Filter (electronic) （电子的）滤波器

22．Filter (mechanical) （机械的）滤波器

23．Fine pitch （小模数）细径节

24．Finisher 精切机床

25．Fishtail 鱼尾形

26．Fixed setting 固定安装法

27．Flank 下齿面

28．Flanking 下齿面加工

29．Formarc 加工齿轮用的曲线齿廓刀具

30．Formate 成形法

31．Former 齿廓样板，靠模

32．Forming 成型，在磨具内挤压成型

33．Form tool 成形刀

34．Fourier analysis 傅里叶分析

35．Frequency 频率

36．Friction load 摩擦负荷

37．Front angle 前角

38．Front cone 前锥

39．Front crown 前锥齿冠

40．Front crown to crossing point 前锥齿冠至交错点

41．Full-depth teeth 全齿高齿

42．Fundametal 基频
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G.

1．Gable 山形齿沟底面

2．Gear 齿轮

3．Gear axial displacement 齿轮轴向位移

4．Gear axial plane 齿轮轴向平面

5．Gear axis 齿轮轴线

6．Gear center 齿轮中心

7．Gear combination 齿轮组合

8．Gear cone 大轮锥距

9．Geared index 齿轮系分度

10．Gear finisher 成形法齿轮精切机床

11．Gear manufacturing summary 齿轮加工调整卡

12．Gear marking compound 检查齿轮啮合涂色剂

13．Gear member 大轮

14．Gear planer 成型刨齿机

15．Gear ratio 齿数比

16．Gear rougher 齿轮粗切机床

17．Gears 齿轮组

18．Gear tipping 齿轮倾斜

19．Generated gear 展成法齿轮

20．Generating cam 展成凸轮

21．Generating gear 展成齿轮

22．Generating pressure angle 产形轮压力角

23．Generating train 展成传动键

24．Generation 展成

25．Generator 展成齿轮加工机床

26．Geneva index 星形轮分度，槽轮分度

27．Geometry factor-durability 齿面接触强度几何系数

28．Geometry factor0-strength 强度几何系数

29．G-flow 格里森制金属件的商标，采用冷挤压成形法

30．G-form 采用热锻成形法制造

31．GLE-sine 砂轮内外压力角正弦波进行修整用机构

32．G-plete 全工序法

33．Gradeability 托曳力

34．Grinding cracks 磨削裂纹

35．G-spin 精密主轴的机床

36．G-trac 圆柱齿轮的无端链式机床的商标

H．

1．Hand of cutter 刀盘方向

2．Hand of spiral 螺旋方向

3．Hand-rolling tester 手动滚动试验机

4．Hardac 镶篇淬硬刀体精切刀盘

5．Hard finishing 硬齿面精加工

6．Hardness ratio factor 硬度比系数

7．Harmonic 谐振

8．Harmonic search 谐振追踪

9．Harmonic sweep 谐振扫描

10．Heel 轮齿大端

11．Heel pattern 大端接触

12．Helical duplex 双重螺旋法

13．Helical motion 螺旋运动

14．Helixact 螺旋运动法

15．Helixform 螺旋成形法

16．Hertz (Hz) 赫兹

17．Hook angle 断面前角

18．Horizontal displacement 水平位移

19．Horizontal offset 水平偏置

20．HRH 高减速比准双曲面齿轮（大于10：1的减速比）

21．Hunting tooth combination 大小齿轮齿数无公因数的齿轮副

22．Hudrodynamic lubrication 液压润滑

23．Hupermesh 超配合

24．Hypoid gears 准双曲面齿轮

25．Hypoid offset 准双曲面齿轮偏置距

I.

1．Imaginary generating gear 假想成形法

2．Incremental index 逐齿分度

3．Index gears 分度齿轮

4．Index interval 分度跳跃齿齿数

5．Index plate 分度盘

6．Index tolerance 分度公差

7．Index variation 分度变化量

8．Indicator anchorage 指示表支撑座

9．Inertia factor 惯量系数

10．Initial pitting 初期点蚀

11．Inner addendum 小端齿顶高

12．Inner cone distance 小端锥距

13．Inner dedendum 小端齿根高

14．Inner slot width 小端槽宽

15．Inner spiral angle 小端螺旋角

16．Inserted blade cutter 镶片刀盘

17．Inside blade 内切刀齿

18．Inside point diameter 内切刀尖直径

19．Instantaneous contact pattern 瞬时接触斑点

20．Interference 干涉

21．Interference point 干涉点

22．Interlocking disc-mill cutters 交错齿盘形铣刀

23．Intermittent index 间断分度

24．Internal bevel gear 内锥齿轮

25．Inverse gear ratio 反齿数比

26．Involute 渐开线

27．Involute gear 渐开线齿轮

28．Involute interference point 渐开线干涉点

29．Involute spiral angle 渐开线螺旋角

30．Involute teeth 渐开线齿

J.

1．Jet lubrication 喷射润滑
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L.

1．Lame 顶根接触

2．Lapping 研磨

3．Lead cam 导程凸轮

4．Length of action 啮合长度

5．Lengthwise bridge 纵向桥型接触

6．Lengthwise mismatch 纵向失配

7．Lengthwise sliding velocity 纵向滑动速度

8．Life factor 寿命系数

9．Lift 垂直位移

10．Limit point width 极限刀顶距

11．Limit pressure angle 极限压力角

12．Linear displacement transducer 线性位移传感器

13．Line of action 啮合线

14．Line of centers 中心线

15．Line of contact 接触线

16．Load sharing ratio 负荷分配比

17．Localized tooth contact 齿局部接触

18．Locating surface 定位表面

19．Long-and-short-addendum teeth 高变位齿轮

20．Long-toe-short-heel 小端长，大端短接触

21．Lubricant 润滑剂

22．Lubrication 润滑

23．Lubricity 润滑性

M.

1．Machine center 基床中心点

2．Machine center to back 机床中心至工件安装基准面

3．Machine plane 机床切削平面

4．Machine root angle 毛坯安装角

5．Marking compound 检查齿轮啮合型情况使用的涂色剂

6．Master blade 标准刀齿

7．Master gear 标准齿轮

8．Mean addendum 中点齿顶高

9．Mean cone distance 中点锥距

10．Mean dedendum 中点齿根高

11．Mean diametral pitch 中点径节

12．Mean measuring addendum 中点测量齿顶高

13．Mean measuring depth 中点测量齿高

14．Mean measuring thickness 中点测量厚度

15．Mean normal base pitch 中点法向基节

16．Mean normal diameter pitch 中点法向径节

17．Mean normal module 中点法向模数

18．Mean point 中点，平均点

19．Mean radius 中点半径

20．Mean section 中点截面

21．Mean slot width 中点齿槽宽

22．Mean spiral angle 中点螺旋角

23．Measuring addendum 测量齿顶高

24．Measuring tooth thickness 测量齿厚

25．Member 齿轮，元件

26．Mesh point 啮合点

27．Minimum slot width 最小槽宽

28．Mismatch 失配

29．Miter gears 等齿数整角锥齿轮副

30．Mixed lubrication 混合润滑

31．Modified contact ratio 修正总重合度

32．Modified roll 滚修正比

33．Module 模数

34．Motion curves 运动曲线

35．Motor torque 电机扭矩

36．Mounting distance 安装距

37．Mounting surface 安装面

N.

1．Narrow-tow-wide-heel 小端窄大端宽接触

2．No load 空载

3．Nominal 名义

4．Non-generated gear 非展成大轮

5．Normal 法向，法线，法面

6．Normal backlash 法向侧隙

7．Normal backlash tolerance 法向侧隙公差

8．Normal base pitch 法向基节

9．Normal chordal addendum 法向弦齿高

10．Normal chordal thickness 法向弦齿厚

11．Normal circular pitch 法向周节

12．Normal circular thickness 法向弧齿厚

13．Normal contact ratio 法向重合度

14．Normal diametral pitch 法向径节

15．Normal direction 法线方向

16．Normal (perpendicular) load 法向（垂直）负载

17．Normal module 法向模数

18．Normal plane 法向平面

19．Normal pressure angle 法向压力角

20．Normal section 法向截面

21．Normal space-width taper 正常齿槽宽收缩

22．Normal thickness taper 正常齿厚收缩

23．Normal tilt 法向刀倾

24．Normal wear 正常磨损

25．No-roll roughing 无滚动粗切

26．Number of teeth 齿数

O．

1．Octoid teeth 锥齿轮的“8”字啮合

2．Offset 偏置距

3．Operating load 工作负荷

4．Operating pressure angle 工作压力角

5．Operating torque 工作扭矩

6．Outer addendum 大端齿顶高

7．Outer cone distance 外锥距

8．Outer dedendum 大端齿根高

9．Outer slot width 大端槽宽

10．Outer spiral angle 大端螺旋角

11．Outside blade 外切刃点

12．Outside diameter 外径，大端直径

13．Outside point diameter 外切刀尖直径

14．Outside radius 齿顶圆半径

15．Outside surface 外表面

16．Overhung mounting 双支承安装

17．Overload breakage 超负荷破裂

18．Overload factor 超负荷系数

P.

1．Path of action 啮合点轨迹

2．Path of contact 接触迹

3．Peak load 峰值负荷

4．Peak torque 峰值扭矩

5．Pedestal bearings 安装差速器壳的架座轴承

6．Performance torque 性能扭矩

7．Perim-mate 研磨锥齿轮和准双面齿轮用的全齿面研磨法

8．Pinion 小轮

9．Pinion axial displacement 小轮轴向位移

10．Pinion cone 小轮锥距

11．Pinion front bearing 小轮前端轴承

12．Pinion head bearing 小轮后端前轴承

13．Pinion rear bearing 小轮后端后轴承

14．Pinion rougher 小轮粗切机

15．Pinion offset 小轮偏置距

16．Pitch 节距，齿距

17．Pitch angle 节锥角

18．Pitch apex 节锥顶

19．Pitch apex beyond crossing point 节锥顶超出至相错点

20．Pitch apex to back 节锥顶至安装端面

21．Pitch apex to crown 节锥顶至轮冠

22．Pitch circle 节圆

23．Pitch cone 节锥

24．Pitch curve 节面曲线

25．Pitch diameter 节径

26．Pitch element 节面母线

27．Pitch line 节线

28．Pitch-line chuck 节圆夹具

29．Pitch-line runout 节线跳动

30．Pitch plane 节面

31．Pitch point 节点

32．Pitch radius 节圆半径

33．Pitch surfaces 节曲面

34．Pitch tolerance 齿距公差

35．Pitch trace 节线

36．Pitch variation 齿距变化量

37．Pitting 点蚀

38．Plane of action 啮合平面

39．Plane of rotation 旋转平面

40．Planning generator 展成法刨齿机

41．Plastic deformation 塑性变形

42．Plastic flow 塑性流动

43．Plate index 分度盘

44．Point diameter 刀尖直径

45．Point of contact 接触点

46．Point radius 刀尖半径

47．Point width 刀顶距

48．Point width taper 刀顶距收缩

49．Pressure lubrication 压力润滑

50．Prime mover torque 原动机扭矩

51．Profile angle 齿廓角

52．Profile bridge 齿廓桥形接触

53．Profile contact ratio 齿廓重合度

54．Profile mismatch 齿廓啮合失配

55．Profile radius of curvature 齿廓曲率半径

56．Proof surface 检测基准面

Q．

1．Quality measurement system 质量检测系统

2．Quenching cracks 淬火裂纹

3．Quenching die 淬火压模

4．Quenching press 淬火压床

R．

1．Rack 齿条

2．Radial 径向刀位

3．Radial load 径向负荷

4．Radial locating surface 径向定位表面

5．Radial rake angle 径向前角

6．Ratio control roughing 变滚比粗切

7．Ratio gears 滚比挂轮

8．Ratio of roll 滚比

9．Ratio of roll gears 滚比挂轮

10．Recess action 啮出

11．Relative displacement 相对位移

12．Relative movement 相对运动

13．Relative radius of curvature 相对曲率半径

14．Residual stress 残余应力

15．Revacycle 直齿锥齿轮圆拉法用机床及刀具

16．Revex 直齿锥齿轮粗拉法

17．Ridg-AC 镶片圆盘端面粗铣刀

18．Ridging 沟条变形

19．Ring gear 大轮，环形齿轮

20．Rippling 振纹

21．Roll centering 滚动定心

22．Roll queching 滚动式淬火压床

23．Roll gears 摆角挂轮

24．Rolling 滚轧

25．Rolling velocity 滚动速度

26．Root angle 根锥角

27．Root angle tilt 齿根角倾斜

28．Root apex 根锥顶

29．Root apex beyond crossing point 根锥顶至相错点的距离

30．Root apex to back 根锥顶至安装基准面距离

31．Root circle 齿根圆

32．Root cone 根锥

33．Root diameter 根圆直径

34．Root line 齿根线

35．Root radius 根圆半径

36．Root surface 齿根曲面

37．Roughac 弧齿锥齿轮粗切刀

38．Rougher 粗切机

39．RSR 弧齿锥齿轮条形刀齿铣刀盘

40．Runout 径向跳动

41．Runout tolerance 径向跳动公差
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S.

1．Scoring 胶合

2．Scoring index 胶合指数

3．Scuffing 胶合

4．Sector 扇形齿／齿弧

5．Segment 扇形齿／体

6．Segmental-blade cutter 大轮精切刀

7．Separation 分离间隙

8．Separating factor 分离系数

9．Separating force 分离力

10．Set-in 补充切入，进刀

11．Set-over 补充转角，调整转换

12．Shaft angle 轴转角

13．Shot peening 喷丸强化

14．Sidebank 边频

15．Side movement 侧向位移

16．Side rake angle 侧前角

17．Single cycle 单循环法

18．Single roll 单滚动

19．Single setting 单面调整法

20．Single side 单面精切法

21．Single-side taper 齿槽收缩

22．Size factor 尺寸系数

23．Skew bevel gears 斜直齿锥齿轮

24．Skip index 跳齿分度

25．Slide-roll ratio 单位滑滚比，比滑

26．Sliding base 床鞍，滑座

27．Sliding base setting 床鞍调整，滑座调整

28．Sliding velocity 滑动速度

29．Slip-chip 直齿锥齿轮一次成形刀

30．Slip torque 滑移扭矩

31．Slotting tool 切槽刀

32．Slot width 槽宽

33．Slot-width taper 槽宽收缩

34．Small cutter development 小刀盘试切，能产生接近渐开线的刀具

35．Solid cutter 整体刀盘

36．Sound test 噪声试验

37．Space-width taper 齿距收缩

38．Spacing tolerance 齿距公差

39．Spacing variation 齿距变动量

40．Spalling 剥落

41．Specific sliding 单位滑动比

42．Speed gears 速度挂轮

43．Spherical involute teeth 球面渐开线齿

44．Spherica lima on teeth 球面钳线齿

45．Spindle rotation angle 主轴旋转角

46．Spiral angle 螺旋角

47．Spiral bevel gears 弧齿锥齿轮

48．Splash lubrication 飞溅润滑

49．Split profile 齿型中断

50．Spread blade 双面刀

51．Spread blade 双面刀渐缩

52．Standard depthwise taper 标准深锥度

53．Standard taper 正常收缩

54．Standard thickness 正常齿厚收缩

55．Stock allowance 毛坯加工流量

56．Straddle cutter 双列刀齿刀盘

57．Straddle mounting 跨装

58．Straight bevel gears 直齿锥齿轮

59．Strength factor 强度系数

60．Stress concentration factor 应力集中系数

61．Stub teeth 短齿

62．Subsurface initiated fatigue breakage 金属表面斜层初始疲劳破裂

63．Summary of machine settings 机床调整卡

64．Sump lubrication 油槽润滑

65．Sum velocity 总速度

66．Surface asperities 表面粗糙度

67．Surface condition factor 表面条件系数

68．Surface deformation 表面变形

69．Surface durability 表面耐久度

70．Surface fatigue 表面疲劳

71．Surface initiated fatigue breakage 表面初始疲劳破裂

72．Surface of action 啮合面

73．Surface of revolution 回转面

74．Surface treatment 表面处理

75．Swinging base 回转底座

76．Swing pinion cone 摆动小轮节锥法

77．Swivel 刀转

78．Swivel angle 刀转角

79．Symmetrical rack 对称齿条

80．Symmetrical rack proportions 对称齿条比例

T.

1．Tangential load 切向负荷

2．Tangent plane 切平面

3．Tanline 小轮夹具

4．Tanruf 双联粗切刀，8.5模数一下

5．Tan-tru 用在加工1016－2540mm的锥齿刀具

6．Taper roughing 具有刀顶距收缩的大小轮粗切过程

7．Temperature factor 温度系数

8．Testing machine 试验机

9．Thickness taper 齿厚收缩

10．Tilt 刀倾

11．Tilt angle 刀倾角

12．Tilted rootline taper 倾斜齿根收缩

13．Tip radius 齿顶圆角半径

14．Toe 轮齿小端

15．Toe pattern 小端接触

16．Tool 刀具

17．Tool advance 刀具进刀

18．Tool edge radius 刀刃圆角半径

19．Tool point width 刀顶距

20．Tooth angle 齿角

21．Tooth bearing 齿支撑面，轮齿接触面

22．Tooth contact analysis 轮齿接触分析

23．Tooth contact pattern 轮齿接触斑点

24．Tooth horizontal 齿水平面

25．Tooth layout 轮齿剖面图

26．Tooth-mesh frequency 齿啮合频率

27．Tooth number 齿数

28．Tooth profile 齿形，齿廓

29．Tooth spacing testing 齿距检查仪

30．Tooth spiral 齿螺旋线

31．Tooth surface 轮齿表面

32．Tooth taper 轮齿收缩

33．Tooth-to-tooth composite tolerance 一齿度量中心距公差

34．Tooth-to- Tooth composite variation 一齿度量中心距变量

35．Tooth trace 齿线

36．Tooth vertical 齿垂直面

37．Top 齿顶

38．Topland 齿顶面

39．Topland width 齿顶面宽度

40．Topping 修顶

41．Top relief angle 顶刃后角

42．Toprem 修根刀片

43．Toprem angle 刀齿突角角度

44．Top slope angle 刀齿顶刃倾角

45．Total composite tolerance 总综合公差

46．Total composite variation 总度量中心距变动量

47．Total contact ratio 总重合度

48．Total index tolerance 总分度公差

49．Total index variation 总分度变动量

50．Tractive effort torque 牵引力扭矩

51．Transverse circular pitch 端面周节

52．Transverse circular thickness 端面弧齿厚

53．Transverse contact ratio 端面重合度

54．Transverse diametral pitch 端面径节

55．Transverse module 端面模数

56．Transverse plane 端平面

57．Transverse pressure angle 端面压力角

58．Transverse space-width taper 端面槽宽收缩

59．Transverse thickness taper 端面齿厚收缩

60．Tredgold’s approximation 背锥近似法

61．Tribology 润滑与磨损学

62．Triplex 三面刃圆盘端铣刀

63．Two-tool generator 双刀展成加工机床

U.

1．Undercut 根切

2．Undeveloped settings 试切前调整

3．Uniform roll 匀速滚动

4．Uniform velocity tester 匀速试验机

5．Uni-spand 大轮心轴

6．Unit load 单位负荷

7．Unitool 曲面镶片刀

8．Up-roll 向上滚动

V.

1．V and H check 锥齿轮啮合的VH检查

2．Variable roll 变滚动

3．Velocity factor 速度系数

4．Versacut 弧齿锥齿轮加工多用刀盘

5．Vers-grip 卡紧小齿轮用的卡盘（商标名称）

6．Vertical direction 垂直方向

7．Vertical displacement 垂直位移

8．Vertical factor 垂直系数

9．Vertical force 垂直力

10．Vertical offset 垂直偏置距

11．Vertical plane 垂直面

12．Virtual number of teeth 当量齿数

13．Virtual pitch radius 当量节圆半径

14．Viscosity 粘度

15．V-tool V型刀具

W.

1．Waveform 波形

2．Wear 磨损

3．Webless-type gear 无幅板式齿轮

4．Web-type gear 幅板式齿轮

5．Wheel slip torque 车轮打滑扭矩

6．Whole depth 齿全高

7．Workhead 工件头座

8．Workhead offset 垂直轮位

9．Workholding equipment 工件夹具

10．Working depth 工作齿高

11．Working stress 工作允许应力

12．Work tests roll 检验工件主轴转角

X.

1．X-pandisk 大轮蝶形，涨胎心轴

Z.

1．Zero depthwise taper 等齿高

2．Zerol 零度锥齿轮

